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Etter en totalvurdering blir alle rør sentrifugert med 2200 G.

	RØRTYPER
	Anbefalt G
( fra leverandør )
	Koagulere ant. min.
	
TID
ant. min.
	Hastighet (RPM ) på sentrifugene

	
	
	
	
	Megafuge 1,0R
r=14,5 cm
	Sigma 2-KL

	Sigma 3-KL


	[image: ]    
 

Serum gel-rør
	1800 – 2200 G
	30 min
	10
	3700
	3600
	3400
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Heparinrør med og uten gel
	1800 – 2200 G
	-
	10
	3700
	3600
	3400

	[image: ][image: ]
                
                                                                                                                  



EDTA-rør med og uten gel
	1800 – 2200 G
	-
	10
	3700
	3600
	3400
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Rør uten gel
	1800 – 2200 G
	30 min
	10
	3700
	3600
	3400
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Na-Citrat
	1500 – 2000 G
	-
	
10

	3700
	3600
	3400
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