Vedlegg 10: Reagenser pr 8/5-19.

**Følgende reagenser brukes på Sysmex XN:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reagens** | | | **Varenummer** | | **Brukes til** | **Volum** |
| Cellpack DCL | | | CU228496 | | Alle kanaler | 10 L |
| Sulfolyser | | | 90411414 | | Hb | 5 L |
| Lysercell WNR | | | BL121531 | | WNR-kanal | 2 x 4 L |
| Fluorocell WNR | | | CP066715 | | WNR-kanal | 2 x 80 mL |
| Lycercell WDF | | | AL337564 | | WDF-kanal | 2 x 4 L |
| **Fluorocell WDF** | | | CV377552 | | WDF-kanal | 2 x 40 mL |
| Cellpack DFL | | | BT965910 | | RET og PLT-F | 2 x 1,5 L |
| **Fluorocell RET** | | | BN337547 | | RET | 2 x 12 mL |
| Fluorocell PLT | | | CD994563 | | PLT-F | 2 x 12 mL |
| Lycercell WPC | | | CS412800 | | WPC-kanal | 2 x 1,5 L |
| Fluorocell WPC | | | BU306227 | | WPC-kanal | 2 x 12 mL |
| **Cellclean** | | | 83401621 | | Daglig vask | 50 mL |
| Kontroll Lav | | | 213484 | | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Normal | | | 213485 | | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Høy | | | 213486 | | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Lav Body Fluid | | | 213511 | | Kontroll | 3 mL |
| Kalibrator XN CAL | | | 213523 | | Kalibrering | 3 mL |
| Kalibrator XN CAL PF | | | 213532 | | Kalibrering | 3 mL |
|  |  | |

**Følgende reagenser brukes på SP-50:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reagens** | **Varenummer** | **Volum** |
| Cleaning Solution | 75072SX5000 | 2 x 5 L |
| Buffer solution pH 6,8 | 75040SX5000 | 2 x 5 L |
| **May Grünwald** | 75010SX2500 | 2,5 L |
| **Giemsa** | 75030SX1000 | 1 L |
| Rinse | 37000305 | 10 L |

**Følgende reagenser brukes på DI-60:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reagens** | **Varenummer** | **Volum** |
| Immersjonsolje | XU-10135-01 | 2 x 150 mL |