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	ÅR:
	UKE:
	
	Mandag
	Tirsdag
	Onsdag
	Torsdag
	Fredag
	Lørdag
	Søndag

	Dato:
	
	
	
	
	
	
	

	Natt
	Vask maskin som skal brukes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ta ut tralle fra kjølerom med prøver fra PHT ca 06:00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Morgen
	Les av vannrenseanlegg og temperatur på kjøleskap
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sjekk reagens og supply. Fyll på HIL/Saline
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	Sjekk kal.liste, kal. og kjør daglige kontroller på maskin som startes opp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Midt på dagen
	A2/A3, sero immuno, STAT, Hba1c på avsluttende maskin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Torsdag: Sero uke på avsluttende maskin
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lør/søn/man: A2/A3 på avsluttende maskin, FØR vask
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vask avsluttende maskin etter ktr.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Se over reagens og inventar på maskin i bruk
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2/A3, STAT og sero immuno ca kl 13 på maskin i bruk
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lør og søn: A2/A3 ca kl 13 på maskin i bruk
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sjekk uteståendeliste, systemlogg og manuelt innlagte svar
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kveld
	Kal. serum ICT og kjør A2/A3 på maskin i bruk. Fyll på HIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fredag: Kal serum ICT og kjør A2/A3, sero immuno, STAT, Hba1c og sero uke på maskin i bruk
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lør og søn: Kal. serum ICT og kjør A2/A3, STAT og sero immuno på maskin i bruk. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sjekk reagensbeholdning, uteståendeliste og systemlogg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



= Skal ikke gjøres aktuell dag
Daglige kontroller: A2/A3, Cardiac Acute, sero immuno, urin, lipase, etanol, Hba1c og sero uke på ukedag. 
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