Vedlegg 10: Reagenser pr 8/5-19.

**Følgende reagenser brukes på Sysmex XN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reagens** | **Varenummer** | **Brukes til** | **Volum** |
| Cellpack DCL  | CU228496 | Alle kanaler | 10 L |
| Sulfolyser  | 90411414 | Hb  | 5 L |
| Lysercell WNR  | BL121531 | WNR-kanal  | 2 x 4 L |
| Fluorocell WNR  | CP066715 | WNR-kanal | 2 x 80 mL |
| Lycercell WDF  | AL337564 | WDF-kanal  | 2 x 4 L |
| **Fluorocell WDF**  | CV377552 | WDF-kanal  | 2 x 40 mL |
| Cellpack DFL  | BT965910 | RET og PLT-F | 2 x 1,5 L |
| **Fluorocell RET**  | BN337547 | RET  | 2 x 12 mL |
| Fluorocell PLT  | CD994563 | PLT-F  | 2 x 12 mL |
| Lycercell WPC | CS412800 | WPC-kanal  | 2 x 1,5 L |
| Fluorocell WPC | BU306227 | WPC-kanal  | 2 x 12 mL |
| **Cellclean** | 83401621 | Daglig vask | 50 mL |
| Kontroll Lav | 213484 | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Normal | 213485 | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Høy | 213486 | Kontroll | 3 mL |
| Kontroll Lav Body Fluid | 213511 | Kontroll | 3 mL |
| Kalibrator XN CAL | 213523 | Kalibrering | 3 mL |
| Kalibrator XN CAL PF | 213532 | Kalibrering | 3 mL |
|  |  |

**Følgende reagenser brukes på SP-50:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reagens** | **Varenummer** | **Volum** |
| Cleaning Solution | 75072SX5000 | 2 x 5 L |
| Buffer solution pH 6,8 | 75040SX5000 | 2 x 5 L |
| **May Grünwald** | 75010SX2500 | 2,5 L |
| **Giemsa** | 75030SX1000 | 1 L |
| Rinse | 37000305 | 10 L |

**Følgende reagenser brukes på DI-60:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reagens** | **Varenummer** | **Volum** |
| Immersjonsolje | XU-10135-01 | 2 x 150 mL |