|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Hent kassett, og fest den minste etiketten med prøvenummeret på den nederste delen av kassetten (grå del).Velg så en av de ledige modulene på Home-skjermen*(Kassettene står på hyllen over GeneXpert)* |
| 2. | Skann prøvenummer og barkoden på kassetten med den integrerte barkodeleseren. |
| 3. | Det vil komme opp animasjoner for hvordan man klargjør kassetten og tilsette prøve. *Dette steget kan hoppes over.*  |
| 4. | Fjern den blå klemmen på kassetten. Unngå å ta på den blanke utstikkende delen på baksiden. |
| 5. | Plasser kassetten i puncheren og press ned for å lage hull i kassetten.  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 6. | Ta med kassetten til avtrekksskapet, å åpne lokket. Vend prøven 5 ganger, og tilsett ***300 µl*** til prøvekammeret med pipette merket M10.*(Pipette henger på kjøleskapet, og spisser skal finnes i den hvite «tralla» mellom kjøleskapet og avtrekksskapet)* |
| 7. | Lukk lokket, og ta med kassetten til den valgte modulen å sett den inn. Døren lukkes manuelt. *NB! Døren kan være ekkel, men ikke bruk kraft for å lukke den* |
| 8. | Kontroller dataene og trykk OK. Kjøringen vil starte. |